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TORRI PORTAFARI A CORONA MOBILE

Torri portafari a corona mobile, conformi alla direttiva macchine DPR450/96, marcata CE, realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion,  tipo CM (20/25/30/35), progettate, sulla base dei metodi stabiliti dalla scienza delle costruzioni ed in conformità alla normativa vigente, per supportare N° (3/6/9/12) proiettori da (400/1000/2000) W, tipo (simmetrico/asimmetrico), distribuiti su (da180°/360 ), costituite da:

Stelo monotubolare a sezione poligonale in più tronchi ad innesto forzato per sovrapposizione, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S355JO EN 10025 e successiva saldatura longitudinale eseguita con procedimento automatico MAG omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.
Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione e dotato alla base di passaggio per il cavo di alimentazione, attacco per la messa a terra e portello, adeguatamente rinforzato, per l’accesso alle apparecchiature interne. In cima è provvisto di una flangia per il fissaggio della testa di trascinamento.

Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

Sistema di movimentazione, conforme alle normative di sicurezza vigenti, costituito da una corona mobile, dove sono ancorati i proiettori, sostenuta da 3 funi rinviate sulla testa di trascinamento in cima al palo; la corona mobile scorrendo lungo il fusto, consente di portare i proiettori fino ad altezza utile per la manutenzione da terra. Il movimento, trasmesso alle funi, viene comandato mediante un paranco elettrico applicato alla base del palo.
La testa di trascinamento è costituita da una struttura a 3 bracci per le funi di sollevamento eil cavo elettrico; è realizzata in acciaio zincato a caldo e predisposta per il fissaggio allo stelo mediante apposita flangia e bulloni. I bracci sono completamente carenati per garantire la protezione degli organi di movimento costituiti dalle carrucole in poliammide 6.6 montate su boccole autolubrificanti e perni in acciaio inox. E’ previsto il sistema “antiscarrucolamento” delle funi e dei cavi elettrici. I bracci delle funi sono dotati di sistema di aggancio e centraggio della corona mobile. La testa di trascinamento è fornita già assemblata e completa delle funi di sollevamento in acciaio zincato rivestite in polietilene (dimensionate con coefficiente di sicurezza minimo 6) e del cavo elettrico per l’alimentazione dei proiettori. Le funi di sollevamento e il cavo di alimentazione sono fissati, ad una estremità, a un cilindro di raccordo, mentre l’altra estremità è passata sui relativi bracci e successivamente ancorati alla corona mobile.

La corona mobile è realizzata con profili di acciaio zincato a caldo e composta da due anelli concentrici collegati da tre nervature a 120°; su ogni nervatura è fissato il sistema elastico di aggancio costituito da perni in acciaio inox e da doppie lamine in acciaio armonico; questo consente alla corona di essere solidamente agganciata al testa palo e di scaricare completamente le funi da ogni carico durante il normale esercizio della torre. E’ previsto un sistema antirotazione che impedisce il movimento sul piano orizzontale della corona durante la movimentazione. La cassetta di derivazione, i proiettori e i relativi reattori saranno montati su apposite staffe in acciaio zincato a caldo predisposte per il fissaggio alla corona mobile.

Impianto elettrico adeguato alla potenza da installare, costituito dalla presa interbloccata alla base del fusto, dove è necessario portare la linea elettrica, dal cavo autoportante antitorsionale, completo di spina CEE ad una estremità e quindi collegato alla cassetta di derivazione sulla corona mobile all’altra estremità (in questo modo tutti i contatti elettrici sono definitivi e non esistono contatti striscianti o a baionetta). La cassetta di derivazione, completa di morsettiera precablata, è dotata di presa a tenuta stagna prevista per la prova di accensione a terra mediante apposita prolunga con spina CEE
Eventuale cupola di copertura a protezione del complesso testa-corona-proiettori, diametro circa 3 o 4 m, studiata per l’installazione di proiettori asimmetrici, delle marche più note, distribuiti sui 360°. Realizzata in resina poliestere con fibra di vetro stratificati a mano e trattata nella superficie superiore esterna con una pellicola di “gelcoat” che conferisce una finitura perfettamente liscia e normalmente color grigio RAL 7032. La vetroresina di cui è costituita la cupola è inattaccabile da agenti chimici e atmosferici. La cupola è composta da 3 spicchi simmetrici da assemblare in cantiere e viene fornita completa degli staffaggi per il fissaggio sulla testa della torre.

Paranco elettrico, da fissare alla base della torre, per effettuare la movimentazione della corona, quando necessario; viene azionato dall’operatore, a distanza di sicurezza, tramite una pulsantiera in bassa tensione. Il motore elettrico, collegato e alimentato dalla presa interbloccata in corrispondenza del portello, trasmette il movimento alla catena del paranco e quindi alle funi di sospensione della corona mobile, consentendo quindi la salita – discesa dei proiettori montati sulla stessa. L’alimentazione del motore avviene mediante un cavo elettrico con spina CEE collegato alla presa interbloccata fissata in corrispondenza del portello. La tensione di alimentazione è 380V trifase. La catena del paranco viene collegata ad un cilindro di raccordo trasmettendo il movimento direttamente alle funi e quindi alla corona mobile. All’interno del tronco di base palo, in prossimità del portello, è montato un finecorsa che comanda le fasi di aggancio-sgancio della corona mobile. Il paranco è dotato di freno che entra in funzione in caso di mancanza di alimentazione elettrica durante la movimentazione, fermando immediatamente il motore e arrestando quindi la discesa della corona mobile.

Il paranco può essere fornito staccato e montato su un carrello con ruote idonee alla movimentazione in cantiere, da fissare alla base della torre quando necessario. In questo caso basterà un solo paranco per la movimentazione di più torri di uguali prestazioni.

In alternativa il paranco può essere montato fisso all’interno della torre. Tale soluzione è particolarmente indicata nei casi di una sola torre, oppure quando l’accesso nell’area di installazione risulta particolarmente difficoltoso con l’unità carrellata.

Il dimensionamento della struttura e la verifica delle sezioni resistenti saranno eseguiti in conformità alla normativa vigente e certificati da relazione di calcolo firmata da ingegnere iscritto all albo

Realizzazione del circuito elettrico utilizzando esclusivamente componenti marcati “CE” e conformi alla direttiva Direttiva Bassa Tensione 73/23 CEE - 93/68 CEE e alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336 - 92/31 CEE - 93/68 CEE .Conformità alla Direttiva Macchine

Le torri saranno dotate di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR459/06 89/392/CEE, 91/368/CEE; 93/44/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: versione della torre; modello; matricola; anno di costruzione..

	Codice prodotto
	Descrizione
	peso kg

	CM20A
	Torre corona mobile, 20 m f.t., infissione diretta m 1,30, 450x195x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. Monocavo (max 18000 W)
	960

	CM20B
	Torre corona mobile, 20 m f.t., infissione diretta m 1,30, 550x195x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 18000 W)
	1080

	CM20C
	Torre corona mobile, 20 m f.t., infissione diretta m 1,30, 610x195x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 18000 W)
	1140

	CM20D
	Torre corona mobile, 20 m f.t., infissione diretta m 1,30, 720x240x4-4 S355JO, 2 tronchi,portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 18000 W)
	1330

	CM20E
	Torre corona mobile, 20 m f.t., infissione diretta m 1,30, 800x240x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 18000 W)
	1430

	CM25A
	Torre corona mobile, 25 m f.t., infissione diretta m 1,50, 550x195x4-4-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	1300

	CM25B
	Torre corona mobile, 25 m f.t., infissione diretta m 1,50, 660x195x4-4-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	1390

	CM25C
	Torre corona mobile, 25 m f.t., infissione diretta m 1,50, 720x240x4-4-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	1620

	CM25D
	Torre corona mobile, 25 m f.t., infissione diretta m 1,50, 720x240x5-5-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	1890

	CM25E
	Torre corona mobile, 25 m f.t., infissione diretta m 1,50, 800x240x5-5-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	2050

	CM30A
	Torre corona mobile, 30 m f.t., infissione diretta m 1,70, 660x195x5-5-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	2000

	CM30B
	Torre corona mobile, 30 m f.t., infissione diretta m 1,70, 740x240x5-5-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	2260

	CM30C
	Torre corona mobile, 30 m f.t., infissione diretta m 1,70, 800x240x5-5-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	2400

	CM30D
	Torre corona mobile, 30 m f.t., infissione diretta m 1,70, 850x240x5-5-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	2550

	CM30E
	Torre corona mobile, 30 m f.t., infissione diretta m 1,70, 850x240x6-6-5 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 12000 W)
	2970

	CM35A
	Torre corona mobile, 35 m f.t., infissione diretta m 2,00, 800x240x5-5-4-4 S355JO, 4 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo
	2740

	CM35B
	Torre corona mobile, 35 m f.t., infissione diretta m 2,00, 800x240x6-6-5-4 S355JO, 4 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 9000 W)
	3200

	CM35C
	Torre corona mobile, 35 m f.t., infissione diretta m 2,00, 960x290x6-5-5-4 S355JO, 4 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 9000 W)
	3650

	CM35D
	Torre corona mobile, 35 m f.t., infissione diretta m 2,00, 960x290x6-6-6-4 S355JO, 4 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 9000 W)
	4020

	CM35E
	Torre corona mobile, 35 m f.t., infissione diretta m 2,00, 960x290x8-8-8-6 S355JO, 4 tronchi, portello base, testa trascinamento, corona mobile, zincato , circ.el. monocavo (max 9000 W)
	5230


	Codice prodotto
	Descrizione

	
	Portate utili calcolate considerando proiettori: 400w kg 20; 1000w kg20+15; 2000w kg 25+15

	P250C20
	Paranco elettrico carrellato, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 20m

	P500C20
	Paranco elettrico carrellato, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 20m

	P1000C20
	Paranco elettrico carrellato, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 20m

	P250C25
	Paranco elettrico carrellato, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 25m

	P500C25
	Paranco elettrico carrellato, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 25m

	P1000C25
	Paranco elettrico carrellato, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 25m

	P250C30
	Paranco elettrico carrellato, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 30m

	P500C30
	Paranco elettrico carrellato, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 30m

	P1000C30
	Paranco elettrico carrellato, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 30m

	P250C35
	Paranco elettrico carrellato, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 35m

	P500C35
	Paranco elettrico carrellato, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 35m

	P1000C35
	Paranco elettrico carrellato, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 35m

	P250I20
	Paranco elettrico interno torre, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 20m

	P500I20
	Paranco elettrico interno torre, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 20m

	P1000I20
	Paranco elettrico interno torre, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 20m

	P250I25
	Paranco elettrico interno torre, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 25m

	P500I25
	Paranco elettrico interno torre, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 25m

	P1000I25
	Paranco elettrico interno torre, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 25m

	P250I30
	Paranco elettrico interno torre, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 30m

	P500I30
	Paranco elettrico interno torre, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 30m

	P1000I30
	Paranco elettrico interno torre, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 30m

	P250I35
	Paranco elettrico interno torre, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 35m

	P500I35
	Paranco elettrico interno torre, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 35m

	P1000I35
	Paranco elettrico interno torre, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, pulsantiera 48v, catena 35m


HIGH MAST WITH MOBILE CROWN

High mast with mobile crown, complying with the machinery directive DPR450/96, CE marked, made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, brand palicampion,  type CM (20/25/30/35), designed according to methods established by the construction theory and according to the standard in force, to support N° (3/6/9/12) floodlights (400/1000/2000) W, type (symmetric/asymmetric), arranged on (180°/360 ), composed of:

Monotubular tapered shape shaft with polygonal cross section in several section joined by forced overlapping, Manufactured by cold forming of trapezium of pressed steel plate and subsequent external longitudinal welding carried out by approved automatic process (submerged arc) and welding check according to EN ISO 3834.
Provided to be fixed to the basement by direct burying, or with base plate and anchor bolts, and provided at base with cable entry slot and earth device and suitable reinforced access door.
Tolerances on dimensions UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.
Protection against corrosion by means of hot dip galvanisation obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%.

Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.
 
Movement system according to the safety standard, composed of a mobile crown where the floodlights are fixed, supported by 3 wire ropes driven to the trailing head on top of the mast; The mobile crown sliding along the shaft, allows to lower the floodlight and a height suitable to carry out the maintenance at ground. The movement, transmitted to the wire ropes is operated by means of an electric hoist applied at the base of the mast.
The trailing head is composed of a structure with 3 brackets of the hoisting ropes and electric cable; it is made of galvanized steel  and provided to be fixed to the shaft by purpose made flange and bolts. The bracket is completely covered to grant the protection of the movement devices composed of polyamide pulleys 6.6 mounted on self-lubricated bushes and inox steel pivots. A system which prevents the hoisting and electric cable to go out of their groove is provided. The brackets of the ropes are provided with hooking and centring system of the mobile. The trailing head is supplied already assembled and completed with the steel hosting cables polyethylene (designed with minimum safety coefficient 6) and with the electric cable for floodlights feeding. The hoisting ropes and the electric cables are fixed on one end to a drum, whereas the other end is passed through the brackets subsequently fixed to the mobile crown.
Electric plant suitable to the power to be installed, composed of the interlocked socket at the base of the shaft, where it is necessary to bring the power line, from the self-bearing anti twisting cable, completed with CEE plug at one end and then branched to the distribution box on the mobile crown in the other end (in this way all the electric contact are permanent and there are no sliding contacts). The distribution box is completed with terminal board already wired, and it has a tight socket for the test at ground by purposed made extension with CEE plug.

Dome cover, if required, to protect the trailing head-crown-floodlights assembly, diameter approx..3 or 4 m, designed to install asymmetric floodlights of the most known brands, arranged on 360°. Made of polyester resin with fibre glass hand- stratified, and protected on the surface with “gelcoat” finishing that gives a finishing touch perfectly smooth and grey coloured RAL 7032. The fibre glass which the dome is made of, is resistant to Chemical and atmospheric agents. The dome is comped of 3 symmetric gores to be assembled at site and it is supplied completed with brackets for fixing on the masts head.

Electric hoist, to be fixed at the base of the shaft to raise and lower the crown when it is necessary; It is remoted controlled by the operator, by means of a push button in low tension. The electric motor, branched and powered by the interlocked socket nearby the door, transmit the movement to the chain of the hoist and therefore to the hoisting ropes of the mobile crown, allowing thus the raising and lowering of the floodlights mounted on the crown itself. Powering of the moto is made by means of an electric cable with CEE plug plugged to the fixed interlocked socket nearby the door. The power voltage is 380V three-phases. The chain of the hoist is connected to a cylinder and it transmit the movement directly to the hoisting ropes and therefore to the mobile crown.  Inside the base section, nearby the door, there is a switch limiter which leads the hooking and unhooking phases of the mobile crown. The hoist is provided with brake which immediately acts in case of power lack during the movement, and immediately stops the gear and therefore stopping the lowering of the mobile crown. The hoist can be supplied separated and mounted on a trolley for easy handling at site, and it has to be fixed to the shaft when needed. In this case only one hoist is enough to move all the masts having the same performances.

As alternative the hoist can be mounted fixed inside the mast. This solution is particularly suitable when You have only one mast, or when the installation site is difficult to be reached with the trolley.

The design of the structure and the verification of the resisting sections will be carried out according to the standard in force and verification report signed by a registered engineer

The electric plant is made only employing “CE” marked components complying to the Low-tension Directive 73/23 CEE - 93/68 CEE and to Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 - 92/31 CEE - 93/68 CEE. Conformity to Machinery directive

The masts will be provided with CE mark according to the standard in force (DPR459/06 89/392/CEE, 91/368/CEE; 93/44/CEE; 93/68/CEE). The mark on each single mas twill have to mention:  model of the mast; type; serial number; year of manufacture.

	Product code 
	Description
	Weight kg

	CM20A
	High mast with mobile crown, 20 m a.g., planted type with planting depth m 1,30, 450x195x4-4 S355JO, 2 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 18000 W)
	960

	CM20B
	High mast with mobile crown, 20 m a.g., planted type with planting m 1,30, 550x195x4-4 S355JO, 2 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 18000 W)
	1080

	CM20C
	High mast with mobile crown, 20 m a.g., planted type with planting depth m 1,30, 610x195x4-4 S355JO, 2 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 18000 W)
	1140

	CM20D
	High mast with mobile crown, 20 m a.g., planted type with planting depth m 1,30, 720x240x4-4 S355JO, 2 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 18000 W)
	1330

	CM20E
	High mast with mobile crown, 20 m a.g., planted type with planting depth m 1,30, 800x240x4-4 S355JO, 2 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 18000 W)
	1430

	CM25A
	High mast with mobile crown, 25 m a.g., planted type with planting depth m 1,50, 550x195x4-4-4 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 12000 W)
	1300

	CM25B
	High mast with mobile crown, 25 m a.g., planted type with planting depth m 1,50, 660x195x4-4-4 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 12000 W)
	1390

	CM25C
	High mast with mobile crown, 25 m a.g., planted type with planting depth m 1,50, 720x240x4-4-4 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 12000 W)
	1620

	CM25D
	High mast with mobile crown, 25 m a.g., planted type with planting depth m 1,50, 720x240x5-5-4 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable  (max 12000 W)
	1890

	CM25E
	High mast with mobile crown, 25 m a.g., planted type with planting depth m 1,50, 800x240x5-5-4 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 12000 W)
	2050

	CM30A
	High mast with mobile crown, 30 m f.t., planted type with planting depth m 1,70, 660x195x5-5-4 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 12000 W)
	2000

	CM30B
	High mast with mobile crown, 30 m f.t., planted type with planting depth m 1,70, 740x240x5-5-4 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 12000 W)
	2260

	CM30C
	High mast with mobile crown, 30 m f.t., planted type with planting depth m 1,70, 800x240x5-5-4 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 12000 W)
	2400

	CM30D
	High mast with mobile crown, 30 m f.t., planted type with planting depth m 1,70, 850x240x5-5-4 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 12000 W)
	2550

	CM30E
	High mast with mobile crown, 30 m f.t., planted type with planting depth m 1,70, 850x240x6-6-5 S355JO, 3 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 12000 W)
	2970

	CM35A
	High mast with mobile crown, 35 m f.t., planted type with planting depth m 2,00, 800x240x5-5-4-4 S355JO, 4 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 9000 W)
	2740

	CM35B
	High mast with mobile crown, 35 m f.t., planted type with planting depth m 2,00, 800x240x6-6-5-4 S355JO, 4 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 9000 W)
	3200

	CM35C
	High mast with mobile crown, 35 m f.t., planted type with planting depth m 2,00, 960x290x6-5-5-4 S355JO, 4 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 9000 W)
	3650

	CM35D
	High mast with mobile crown, 35 m f.t., planted type with planting depth m 2,00, 960x290x6-6-6-4 S355JO, 4 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 9000 W)
	4020

	CM35E
	High mast with mobile crown, 35 m f.t., planted type with planting depth m 2,00, 960x290x8-8-8-6 S355JO, 4 overlapped sections, door at base, trailing head, mobile crown, galvanised, electric plant, One cable (max 9000 W)
	5230


	Product code 
	Description

	
	Usefull carriage load calculated considering floodlighs as follow: 400w kg 20; 1000w kg20+15; 2000w kg 25+15

	P250C20
	Trolley mounted electric hoist, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, push button 48v, chain 20m

	P500C20
	Trolley mounted electric hoist, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, push button 48v, chain 20m

	P1000C20
	Trolley mounted electric hoist, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, push button 48v, chain 20m

	P250C25
	Trolley mounted electric hoist, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, push button 48v, chain 25m

	P500C25
	Trolley mounted electric hoist, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, push button 48v, chain 25m

	P1000C25
	Trolley mounted electric hoist, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, push button 48v, chain 25m

	P250C30
	Trolley mounted electric hoist, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, push button 48v, chain 30m

	P500C30
	Trolley mounted electric hoist, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, push button 48v, chain 30m

	P1000C30
	Trolley mounted electric hoist, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, push button 48v, chain 30m

	P250C35
	Trolley mounted electric hoist, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, push button 48v, chain 35m

	P500C35
	Trolley mounted electric hoist 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, push button 48v, chain 35m

	P1000C35
	Trolley mounted electric hoist, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, push button 48v, chain 35m

	P250I20
	Electric hoist inside the mast, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, push button 48v, chain 20m

	P500I20
	Electric hoist inside the mast, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, push button 48v, chain 20m

	P1000I20
	Electric hoist inside the mast, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, push button 48v, chain 20m

	P250I25
	Electric hoist inside the mast, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, push button 48v, chain 25m

	P500I25
	Electric hoist inside the mast, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, push button 48v, chain 25m

	P1000I25
	Electric hoist inside the mast, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, push button 48v, chain 25m

	P250I30
	Electric hoist inside the mast, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, push button 48v, chain 30m

	P500I30
	Electric hoist inside the mast, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, push button 48v, chain 30m

	P1000I30
	Electric hoist inside the mast 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, push button 48v, chain 30m

	P250I35
	Electric hoist inside the mast, 250kg (max 6x400w; 3x1000w; 3x2000w), 380v, push button 48v, chain 35m

	P500I35
	Electric hoist inside the mast, 500kg (max 15x400w; 9x1000w; 8x2000w), 380v, push button 48v, chain 35m

	P1000I35
	Electric hoist inside the mast, 1000kg (max 30x400w; 20x1000w; 16x2000w), 380v, push button 48v, chain 35m


Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

