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TORRI PORTAFARI A PANNELLO MOBILE - MOVIMENTAZIONE MANUALE

Torri portafari a pannello mobile scorrevole su guida esterna, a movimentazione manuale, conformi alla direttiva macchine DPR450/96, marcata CE, realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion, tipo CPM (16/18/20/25), progettate, sulla base dei metodi stabiliti dalla scienza delle costruzioni ed in conformità alla normativa vigente, per supportare N° (max 8/6/4) proiettori da (400/1000/2000) W, tipo (simmetrico/asimmetrico), distribuiti su (da180°/360 ), costituite da:

Stelo monotubolare a sezione poligonale in più tronchi ad innesto forzato per sovrapposizione, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S355JO EN 10025 e successiva saldatura longitudinale eseguita con procedimento automatico MAG omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834
Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione e dotato alla base di passaggio per il cavo di alimentazione, attacco per la messa a terra e portello, adeguatamente rinforzato, per l’accesso alle apparecchiature interne. In cima è provvisto di una flangia per il fissaggio della testa di trascinamento.

Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

Sistema di movimentazione, conforme alle normative di sicurezza vigenti, costituito da un pannello mobile, dove sono ancorati i proiettori, sostenuta da una fune rinviata sulla testa di trascinamento in cima al palo; il pannello mobile scorrendo sulla rotaia - guida esterna lungo il fusto, consente di portare i proiettori fino ad altezza utile per la manutenzione da terra. Il movimento, trasmesso alla fune, viene comandato mediante un paranco ad azionamento manuale, applicato alla base del palo.

La testa di trascinamento è costituita da una struttura ad un braccio per la fune di sollevamento e il cavo elettrico; è realizzata in acciaio zincato a caldo e predisposta per il fissaggio allo stelo mediante apposita flangia e bulloni. Il braccio è completamente carenato per garantire la protezione degli organi di movimento costituiti dalle carrucole in poliammide 6.6 montate su boccole autolubrificanti e perni in acciaio inox. E’ previsto il sistema “antiscarrucolamento” della fune e del cavo elettrico. Il braccio è dotato di sistema di aggancio del pannello mobile. La testa di trascinamento è fornita già assemblata e completa della fune di sollevamento in acciaio zincato rivestita in polietilene (dimensionate con coefficiente di sicurezza minimo 6) e del cavo elettrico per l’alimentazione dei proiettori. La fune di sollevamento e il cavo di alimentazione sono fissati, ad una estremità, a un cilindro di raccordo, mentre l’altra estremità è passata sul braccio e successivamente ancorati al pannello mobile.

Il pannello mobile e la guida-rotaia esterna sono realizzati con profili di acciaio zincato a caldo. Al pannello mobile è fissato il sistema elastico di aggancio costituito da perno in acciaio inox e da doppie lamine in acciaio armonico; questo consente al pannello di essere solidamente agganciato al testa palo e di scaricare completamente la fune da ogni carico durante il normale esercizio della torre. La guida-rotaia esterna è costituita da un binario accoppiato in elementi preassemblati, che viene fissata esternamente lungo fusto mediate apposite viti a scomparsa. Il pannello mobile è dotato di dispositivo di sicurezza paracadute, che in caso di rottura della fune durante le operazioni di salita - discesa, agisce sulla guida di scorrimento bloccando la caduta del pannello portaproiettori.

Impianto elettrico adeguato alla potenza da installare, costituito dalla presa interbloccata alla base del fusto, dove è necessario portare la linea elettrica, dal cavo autoportante antitorsionale, completo di spina CEE ad una estremità e quindi collegato alla cassetta di derivazione sul pannello mobile all’altra estremità (in questo modo tutti i contatti elettrici sono definitivi e non esistono contatti striscianti o a baionetta). La cassetta di derivazione, completa di morsettiera precablata, è dotata di presa a tenuta stagna prevista per la prova di accensione a terra mediante apposita prolunga con spina CEE

Eventuale cappello di copertura a protezione della testa di trascinamento, diametro circa 1,70; realizzata in resina poliestere con fibra di vetro stratificati a mano e trattata nella superficie superiore esterna con una pellicola di “gelcoat” che conferisce una finitura perfettamente liscia e normalmente color grigio RAL 7032. La vetroresina di cui è costituito il cappello è inattaccabile da agenti chimici e atmosferici. Il cappello viene fornito completo degli staffaggi per il fissaggio sulla testa della torre.

Paranco ad azionamento manuale a manovella, da fissare alla base della torre quando necessario, per effettuare la movimentazione del pannello. Il paranco è montato su un carrello con ruote idonee alla movimentazione in cantiere ed è dotato di un braccio distanziatore per permettere all’operatore di lavorare a distanza di sicurezza. Un solo paranco è sufficiente per la movimentazione di più torri di uguali prestazioni. La catena del paranco viene collegata ad un cilindro di raccordo trasmettendo il movimento direttamente alla fune e quindi al pannello mobile, consentendo quindi la salita – discesa dei proiettori montati sullo stesso. Il paranco è dotato di frizione che entra in funzione nel caso l’operatore smetta di agire sulla manovella, fermando il movimento e arrestando quindi la discesa del pannello mobile.

Il dimensionamento della struttura e la verifica delle sezioni resistenti saranno eseguiti in conformità alla normativa vigente e certificati da relazione di calcolo firmata da ingegnere iscritto all albo

Realizzazione del circuito elettrico utilizzando esclusivamente componenti marcati “CE” e conformi alla direttiva Direttiva Bassa Tensione 73/23 CEE - 93/68 CEE e alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336 - 92/31 CEE - 93/68 CEE .Conformità alla Direttiva Macchine

Le torri saranno dotate di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR459/06 89/392/CEE, 91/368/CEE; 93/44/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: versione della torre; modello; matricola; anno di costruzione..

	Codice prodotto
	Descrizione
	peso kg

	CPM16A
	Torre pannello mobile, 16 m f.t., infissione diretta m 1,20, 370x120x3-3 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	480

	CPM16B
	Torre pannello mobile, 16 m f.t., infissione diretta m 1,20, 370x120x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	610

	CPM16C
	Torre pannello mobile, 16 m f.t., infissione diretta m 1,20, 450x120x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	660

	CPM18A
	Torre pannello mobile, 18 m f.t., infissione diretta m 1,20, 370x120x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	640

	CPM18B
	Torre pannello mobile, 18 m f.t., infissione diretta m 1,20, 450x120x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	720

	CPM18C
	Torre pannello mobile, 18 m f.t., infissione diretta m 1,20, 500x140x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	800

	CPM20A
	Torre pannello mobile, 20 m f.t., infissione diretta m 1,30, 450x120x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	800

	CPM20B
	Torre pannello mobile, 20 m f.t., infissione diretta m 1,30, 500x140x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	880

	CPM20C
	Torre pannello mobile, 20 m f.t., infissione diretta m 1,30, 600x140x4-4 S355JO, 2 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	990

	CPM25A
	Torre pannello mobile, 25 m f.t., infissione diretta m 1,50, 560x140x4-4-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	1170

	CPM25B
	Torre pannello mobile, 25 m f.t., infissione diretta m 1,50, 660x140x4-4-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	1320

	CPM25C
	Torre pannello mobile, 25 m f.t., infissione diretta m 1,50, 710x140x4-4-4 S355JO, 3 tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , circ.el. monocavo
	1380


	Codice prodotto
	Descrizione

	PM25016
	Paranco manuale carrellato, 250kg, catena 16m

	PM25018
	Paranco manuale carrellato, 250kg, catena 18m

	PM25020
	Paranco manuale carrellato, 250kg, catena 20m

	PM25025
	Paranco manuale carrellato, 250kg, catena 25m


HIGH MAST WITH MOBILE PANEL – MANUAL MOVEMEMNT

High mast with mobile panel sliding on external rail, manual movement, complying with the machinery directive DPR450/96, CE mark, CE marked, made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, brand palicampion, type CPM (16/18/20/25), designed according to methods established by the construction theory and according to the standard in force, to support N° (max 8/6/4) floodlights  (400/1000/2000) W, type  (symmetric/asymmetric, arranged on (180°/360 ), composed of:

Monotubular tapered shape shaft with polygonal cross section in several section joined by forced overlapping, manufactured by cold forming of trapezium of pressed steel plate and subsequent external longitudinal welding carried out by approved automatic process (submerged arc) and welding check according to EN ISO 3834
Provided to be fixed to the basement by direct burying, or with base plate and anchor bolts, and provided at base with cable entry slot and earth device and suitable reinforced access door. Plate on trop for trailing head fixing.

Tolerances on dimensions UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.

Protection against corrosion by means of hot dip galvanisation obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%.

Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.

Movement system according to the safety standard, composed of mobile panel, where the floodlights are fixed, supported by a cable driven on to the trailing head on top of the mast; the mobile panel sliding on the rail along the shaft, allows to lower the floodlights up to a height suitable to make maintenance at ground. The movement, transmitted to the cable, is controlled by a manual hoist, located at the base of the mast.

The trailing head is composed of a structure with one bracket for the hoisting rope and the electric; It is made of galvanised steel and provided to be fixed to the shaft by purpose made flange and bolts. The bracket is completely covered to grant the protection of the movement devices composed of the pulleys in polyamide 6.6 mounted on self-lubricated bushing and inox pivots. A system which prevents the hoisting and electric cable to go out of their groove is provided. The bracket is provided with hooking system to the mobile panel. The trailing head is supplied already assembled completed with the hoisting steel cable sheathed with polyethylene (designed with minimum safety coefficient 6) and the electric cable for floodlights powering. The hoisting rope and the electric cable are fixed on one end to a cylinder, whereas the other end is passed through the bracket and subsequently fixed to the mobile panel.

The mobile panel and the external rail are made of steel profiles hot dip galvanised. Fixed to the mobile panel there is an elastic hooking system composed of an inox pivot and double foils made of harmonic steel; this allows the panel to be strictly hooked to the head of the mast and to release completely the hoisting cable of any load during the standard operation of the mast. The external rail is composed of a coupled track in al pre-assembled elements which is fixed along the shaft by means of purpose made screws. The mobile panel is provided with safety device, which in case of failure of the hoisting rope during the raising and lowering operation, acts on the sliding rail locking the fall of the panel.

Electric plant suitable to the power to be installed, composed of the interlocked socket at the base of the shaft, where it is necessary to bring the power line, from the self-bearing anti twisting cable, completed with CEE plug at one end and then branched to the distribution box on the mobile crown in the other end (in this way all the electric contact are permanent and there are no sliding contacts). The distribution box is completed with terminal board already wired, and it has a tight socket for the test at ground by purposed made extension with CEE plug
Top cover, if required, to protect the trailing head, diameter approx. 1,70; Made of polyester resin with fibre glass hand- stratified, and protected on the surface with “gelcoat” finishing that gives a finishing touch perfectly smooth and grey coloured RAL 7032. The fibre glass which the cover is made of, is resistant to Chemical and atmospheric agents. The cover is supplied completed with brackets for fixing on the masts head.

Manual operated hoist, to be fixed to the base of the mast when necessary. The hoist is mounted on a trolley suitable for easy handling at site and it is provided with a spacer bracket which allows the operation to works with safety remote control. One hoist is enough to operate several masts having the same performances. The chain of the hoist is connected to a cylinder and transmit the movement directly to the hoist rope and therefore to the panel allowing thus the raising and lowering of the floodlights mounted on the panel. The hoist is provided with a gear which acts in case the operato stop to work on the knob, stopping the movement and stopping this the lowering of the panel.

The design of the structure and the verification of the resisting sections will be carried our according to the standard in force and verification report signed by a registered engineer

The electric plant is made only employing “CE” marked components complying to the Low-tension Directive 73/23 CEE - 93/68 CEE and to Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 - 92/31 CEE - 93/68 CEE. Conformity to Machinery directive

The masts will be provided with CE mark according to the standard in force (DPR459/06 89/392/CEE, 91/368/CEE; 93/44/CEE; 93/68/CEE). The mark on each single mas twill have to mention:  model of the mast ; type ; serial number;  year of manufacture
	Product code 
	Description
	Weight  kg

	CPM16A
	High mast with mobile panel, 16 m a.g., planted type, planting type m 1,20, 370x120x3-3 S355JO, 2 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	480

	CPM16B
	High mast with mobile panel, 16 m a.g., planted type, planting type m 1,20, 370x120x4-4 S355JO, 2 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	610

	CPM16C
	High mast with mobile panel, 16 m a.g., planted type, planting type m 1,20, 450x120x4-4 S355JO, 2 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	660

	CPM18A
	High mast with mobile panel, 18 m a.g., planted type, planting type m 1,20, 370x120x4-4 S355JO, 2 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	640

	CPM18B
	High mast with mobile panel, 18 m a.g., planted type, planting type m 1,20, 450x120x4-4 S355JO, 2 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	720

	CPM18C
	High mast with mobile panel 18 m a.g., planted type, planting type m 1,20, 500x140x4-4 S355JO, 2 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	800

	CPM20A
	High mast with mobile panel, 20 a.g., planted type, planting type m 1,30, 450x120x4-4 S355JO, 2 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	800

	CPM20B
	High mast with mobile panel, 20 m a.g., planted type, planting type m 1,30, 500x140x4-4 S355JO, 2 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	880

	CPM20C
	High mast with mobile panel, 20 m a.g., planted type, planting type m 1,30, 600x140x4-4 S355JO, 2 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	990

	CPM25A
	High mast with mobile panel, 25 a.g., planted type, planting type m 1,50, 560x140x4-4-4 S355JO, 3 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	1170

	CPM25B
	High mast with mobile panel, 25 m f.t a.g., planted type, planting type m 1,50, 660x140x4-4-4 S355JO, 3 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	1320

	CPM25C
	High mast with mobile panel, 25 m f.t., a.g., planted type, planting type m 1,50, 710x140x4-4-4 S355JO, 3 sections, door at base, trailing head, mobile panel, external rail, galvanised , electric plant one cable
	1380


	Product code 
	Description

	PM25016
	Trolley mounted manual hoist, 250kg, chain 16m

	PM25018
	Trolley mounted manual hoist, 250kg, chain 18m

	PM25020
	Trolley mounted manual hoist, 250kg, chain 20m

	PM25025
	Trolley mounted manual hoist, 250kg, chain 25m
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