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TORRI PORTAFARI CON SCALA E PIATTAFORMA

Torri portafari con scala e piattaforma fissa, realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marcatura CE EN1090 0475 CPR 15, marca palicampion, tipo CP…. progettate, sulla base dei metodi stabiliti dalla scienza delle costruzioni ed in conformità alla normativa vigente, per supportare N°…… proiettori, distribuiti su (da180°/360 ), costituite da:

Stelo monotubolare a sezione poligonale in più tronchi ad innesto forzato per sovrapposizione, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S355J0 EN 10025 e successiva saldatura longitudinale eseguita con procedimento automatico MAG omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.
Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione e dotato alla base di passaggio per il cavo di alimentazione e attacco per la messa a terra.

Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.
Struttura portafari h1200 con traversi orizzontali per proiettori su unico fronte (o corona per proiettori su 360°), realizzata in profilati di acciaio opportunamente dimensionati per i carichi previsti.

Scaletta di risalita a pioli allineati, realizzata in conformità alla norma UNI11962, con carter antisalita alla base e pedane riposo intermedie, costituita da un montante centrale a T 50x50 dove sono saldati i pioli con superficie bugnata antiscivolo; i tronchi di scala saranno fissati allo stelo mediante apposite staffe e bulloni. La scala è dotata di linea vita ovvero sistema guidato anticaduta conforme alle norme EN353-1, costituita da fune d8 inox con teminali e tenditore, ancoraggi intermedi, sigillo identificativo e targa informativa.

Piano di calpestio in cima con parapetti, realizzato in conformità alla norma ISO14122-2 / EN13374, composto da piano di calpestio in robusta lamiera stirata antiscivolo, fissato alla struttura portafari, con parapetti in profilati di acciaio da fissare mediante apposite viti.
Protezione contro la corrosione degli elementi in acciaio, mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

Il dimensionamento della struttura e la verifica delle sezioni resistenti saranno eseguiti in conformità alla normativa vigente e certificati da relazione di calcolo firmata da ingegnere abilitato iscritto all’albo.
HIGH MAST WITH LADDER AND PLATFORM 
High mast with ladder and fixed platform, made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, CE marking EN1090 0475 CPR 15, brand palicampion, type CP…., designed according to methods established by the construction theory and according to the standard in force, to support N° …… floodlights arranged on (180°/360°), composed of:

Monotubular tapered shape shaft with polygonal cross section in several section joined by forced overlapping, manufactured by cold forming of trapezium of pressed steel plate S355J0 EN 10025 and subsequent external longitudinal welding carried out by approved automatic process (submerged arc) and welding check according to EN ISO 3834 
Provided to be fixed to the basement by direct burying and provided at base with cable entry slot and earth device.

Tolérances on dimensions UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.

Headlight holder structure h1200 with horizontal stringers for projectors on single front (or crown for projectors on 360°), made of steel profiles appropriately sized for the expected loads.

Climbing ladder with aligned rungs, made in accordance with the UNI11962 standard, with anti-climb guard at the base and intermediate rest platforms, consisting of a central T-shaped 50x50 upright where the rungs are welded with a non-slip ashlar surface; the ladder trunks will be fixed to the stem by means of appropriate brackets and bolts. The ladder is equipped with lifeline i.e. guided fall arrest system in accordance with EN353-1, consisting of d8 stainless steel rope with teminals and tensioner, intermediate anchors, identification seal and information plate.

Top walking surface with parapets, made in accordance with ISO14122-2 / EN13374, consisting of sturdy non-slip expanded metal plate walking surface, attached to the headlight frame, with steel profile parapets to be fixed by means of special screws.

Protection against corrosion by means of hot dip galvanisation obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%. Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.

The design of the structure and the verification of the resisting sections will be carried out according to the standard in force and verification report signed by a registered engineer

	codice
	descrizione

	CP16A4
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x350x140x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP16A8
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x350x140x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP16A360
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x350x140x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP16B4
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x440x140x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP16B8
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x440x140x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP16B360
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x440x140x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP16C4
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x480x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP16C8
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x480x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP16C12
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x480x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP16C360
	Torre portafari 16 m, poligonale S355J0 16000x480x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP18A4
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x420x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP18A8
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x420x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP18A360
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x420x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP18B4
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x480x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP18B8
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x480x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP18B12
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x480x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP18B360
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x480x160x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP18C4
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x550x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP18C8
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x550x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP18C12
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x550x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP18C16
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x550x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP18C360
	Torre portafari 18 m, poligonale S355J0 18000x550x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1200, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP20A4
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x450x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20A8
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x450x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20A360
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x450x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, , piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP20B4
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x550x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20B8
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x550x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20B12
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x550x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20B360
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x550x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP20C4
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x610x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20C8
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x610x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4  proiettori su unico fronte, zincato

	CP20C12
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x610x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6  proiettori su unico fronte, zincato

	CP20C16
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x610x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8  proiettori su unico fronte, zincato

	CP20C360
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x610x190x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1300, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP20D4
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x720x240x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1350, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20D8
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x720x240x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1350, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20D12
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x720x240x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1350, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20D16
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x720x240x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1350, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP20D360
	Torre portafari 20 m, poligonale S355J0 20100x720x240x4x4, 2 tronchi incastro, infissione base 1350, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 1 pedana riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP25A4
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x660x190x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25A8
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x660x190x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25A12
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x660x190x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25A16
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x660x190x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25A360
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x660x190x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP25B4
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25B8
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25B12
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25B16
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25B360
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x4x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP25C4
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25C8
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25C12
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25C16
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25C360
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x5x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP25D4
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x6x5x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25D8
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x6x5x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25D12
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x6x5x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25D16
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x6x5x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP25D360
	Torre portafari 25 m, poligonale S355J0 25300x720x240x6x5x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1500, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP30A4
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30A8
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30A12
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30A16
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30A360
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x5x4, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP30B4
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30B8
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30B12
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30B16
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30B360
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x740x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP30C4
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x850x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30C8
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x850x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30C12
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x850x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30C16
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x850x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30C360
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30500x850x240x6x6x5, 3 tronchi incastro, infissione base 1700, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato

	CP30D4
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30800x850x240x8x8x6, 3 tronchi incastro, infissione base 2000, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e traversa per 4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30D8
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30800x850x240x8x8x6, 3 tronchi incastro, infissione base 2000, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 4+4 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30D12
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30800x850x240x8x8x6, 3 tronchi incastro, infissione base 2000, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 6+6 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30D16
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30800x850x240x8x8x6, 3 tronchi incastro, infissione base 2000, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con montante centrale e 2 traverse per 8+8 proiettori su unico fronte, zincato

	CP30D360
	Torre portafari 30 m, poligonale S355J0 30800x850x240x8x8x6, 3 tronchi incastro, infissione base 2000, entrata cavi, m.a.t., scala a pioli UNI11962 con linea vita EN353-1, 2 pedane riposo, piano calpestio in cima con parapetti, struttura portafari con corona e staffaggi per proiettori su 360°, zincato
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