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FASCIATURA BITUMINOSA
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Consiste nell’applicazione alla base del palo, di un nastro di altezza 225 mm, costituito da una massa elastoplastica impermeabile bituminosa autoadesiva rivestita esternamente da un film in alluminio rinforzato. Applicata dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura, con mezzeria nella zona di incastro al basamento.

	Codice prodotto
	Descrizione

	+FBA089120
	x palo D89÷120 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un nastro di altezza 225 mm, costituito da una massa elastoplastica impermeabile bituminosa autoadesiva rivestita esternamente da un film in alluminio rinforzato. Applicata dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura, con mezzeria nella zona di incastro al basamento.

	+FBA127158
	x palo D127÷158 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un nastro di altezza 225 mm, costituito da una massa elastoplastica impermeabile bituminosa autoadesiva rivestita esternamente da un film in alluminio rinforzato. Applicata dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura, con mezzeria nella zona di incastro al basamento.

	+FBA163188
	x palo D163÷188 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un nastro di altezza 225 mm, costituito da una massa elastoplastica impermeabile bituminosa autoadesiva rivestita esternamente da un film in alluminio rinforzato. Applicata dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura, con mezzeria nella zona di incastro al basamento.

	+FBA193219
	x palo D193÷219 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un nastro di altezza 225 mm, costituito da una massa elastoplastica impermeabile bituminosa autoadesiva rivestita esternamente da un film in alluminio rinforzato. Applicata dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura, con mezzeria nella zona di incastro al basamento.


BITUMINOUS SHEATH 

It consists of an application at the base of the column, of a 225 mm high strip, consisting of a self-adhesive, waterproof, elastoplastic bituminous compound covered externally with a reinforced aluminum film. Applied after galvanizing / painting surface treatments, with the center line in the basement joint area.

	Product Code
	Description

	+FBA089120
	for column D89÷120 ... it consists on applying to the base of the column a 225 mm high strip made of a self-adhesive bituminous elastoplastic waterproofing compound, externally coated with reinforced aluminium foil. Applied after surface galvanizing / painting treatments, with the center line in the basement joint area.

	+FBA127158
	for column D127÷158 ... it consists on applying to the base of the column a 225 mm high strip made of a self-adhesive bituminous elastoplastic waterproofing compound, externally coated with reinforced aluminium foil. Applied after surface galvanizing / painting treatments, with the center line in the basement joint area.

	+FBA163188
	for column D163÷188 ... it consists on applying to the base of the column a 225 mm high strip made of a self-adhesive bituminous elastoplastic waterproofing compound, externally coated with reinforced aluminium foil. Applied after surface galvanizing / painting treatments, with the center line in the basement joint area.

	+FBA193219
	for column D193÷219 ... it consists on applying to the base of the column a 225 mm high strip made of a self-adhesive bituminous elastoplastic waterproofing compound, externally coated with reinforced aluminium foil. Applied after surface galvanizing / painting treatments, with the center line in the basement joint area.
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