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GUAINA TERMORESTRINGENTE
Consiste nell’applicazione alla base del palo, di un manicotto di lunghezza 225 mm, in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo che attivato dal calore aderisce perfettamente alla superficie
Applicato dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura, con mezzeria nella zona di incastro al basamento.
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	Codice prodotto
	Descrizione

	+TRG089105
	X palo D89÷105 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un manicotto lg225, in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo che attivato dal calore aderisce perfettamente alla superficie. Applicato dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura

	+TRG110115
	X palo D110÷115 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un manicotto lg225, in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo che attivato dal calore aderisce perfettamente alla superficie. Applicato dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura

	+TRG120128
	X palo D120÷128 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un manicotto lg225, in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo che attivato dal calore aderisce perfettamente alla superficie. Applicato dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura

	+TRG138153
	X palo D138÷153 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un manicotto lg225, in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo che attivato dal calore aderisce perfettamente alla superficie. Applicato dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura

	+TRG158178
	X palo D158÷178 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un x manicotto lg225, in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo che attivato dal calore aderisce perfettamente alla superficie. Applicato dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura

	+TRG183198
	X palo D183÷198 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un x manicotto lg225, in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo che attivato dal calore aderisce perfettamente alla superficie. Applicato dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura

	+TRG208219
	X palo D208÷219 ... consiste nell’applicazione alla base del palo, di un manicotto lg225, in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo che attivato dal calore aderisce perfettamente alla superficie. Applicato dopo i trattamenti superficiali zincatura / verniciatura


THERMOSHIRINKING SLEEVE
It consists of an application at the base of the column, of a 225 mm high sleeve, cross-linked polyolefin co-extruded with adhesive that adheres perfectly to the surface when activated by heat.
Applied after galvanizing / painting surface treatments, with the center line in the basement joint area.


	Codice prodotto
	Descrizione

	+TRG089105
	for column D89÷105 ... consists of an application at the base of the column, of a 225 mm high sleeve, cross-linked polyolefin co-extruded with adhesive that adheres perfectly to the surface when activated by heat. Applied after galvanizing / painting surface treatments

	+TRG110115
	for column D110÷115 ... consists of an application at the base of the column, of a 225 mm high sleeve, cross-linked polyolefin co-extruded with adhesive that adheres perfectly to the surface when activated by heat. Applied after galvanizing / painting surface treatments

	+TRG120128
	for column D120÷128 ... consists of an application at the base of the column, of a 225 mm high sleeve, cross-linked polyolefin co-extruded with adhesive that adheres perfectly to the surface when activated by heat. Applied after galvanizing / painting surface treatments

	+TRG138153
	for column D138÷153 ... consists of an application at the base of the column, of a 225 mm high sleeve, cross-linked polyolefin co-extruded with adhesive that adheres perfectly to the surface when activated by heat. Applied after galvanizing / painting surface treatments

	+TRG158178
	for column D158÷178 ... consists of an application at the base of the column, of a 225 mm high sleeve, cross-linked polyolefin co-extruded with adhesive that adheres perfectly to the surface when activated by heat. Applied after galvanizing / painting surface treatments

	+TRG183198
	for column D183÷198 ... consists of an application at the base of the column, of a 225 mm high sleeve, cross-linked polyolefin co-extruded with adhesive that adheres perfectly to the surface when activated by heat. Applied after galvanizing / painting surface treatments

	+TRG208219
	for column D208÷219 ... consists of an application at the base of the column, of a 225 mm high sleeve, cross-linked polyolefin co-extruded with adhesive that adheres perfectly to the surface when activated by heat. Applied after galvanizing / painting surface treatments
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