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PALI RIBALTABILI SISTEMA MANUALE BILANCIATO, TIPO C...........RSB

Pali troncoconici a sezione ottagonale o poligonale, ribaltabili a movimentazione manuale bilanciata, realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion, tipo C……..RSB, ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.

Completi di cerniera di rotazione, semiguscio contrappeso dimensionato in funzione di carichi in cima, fune e puleggia di rinvio. Il movimento può essere eseguito senza fatica e senza alcun pericolo, a condizione che vengano rispettati i pesi massimi e minimi da dichiarati; infatti la rotazione avviene per gravità, bilanciata tra il peso dei proiettori da un lato e quello del semiguscio contrappeso dall’altro. L’operatore si limita al controllo, accompagnando la movimentazione tramite la fune. Il sistema con fune e carrucola di rinvio, consente di aumentare il peso installabile in cima al palo, mantenendo lo sforzo dell’operatore entro i limiti delle norme di sicurezza. I pesi minimi e massimi in cima, per cui il palo è idoneo, vengono riportati direttamente sul palo tramite una targhetta a caratteri incisi e punzonati. In condizioni normali, cioè con il palo in posizione verticale, la parte mobile è rigidamente bloccata alla parte fissa, garantendo la sicurezza della struttura nelle condizioni di carico a cui è sottoposta.

I pali, predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, sono completi di 2 lavorazioni alla base per il collegamento elettrico, asola entrata cavi, attacco m.a.t.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.

	Codice prodotto
	Descrizione
	peso kg

	CO8804RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 8800x148x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 15/57, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	131

	CO16388RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 8800x163x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 21/63, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	161

	CO9804RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 9800x158x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 17/58, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	153

	CO17398RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 9800x173x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 23/64, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	187

	CO10804RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 10800x168x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 16/57, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	187

	CO183108RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 10800x183x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 26/66, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	214

	CO11804RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 11800x178x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 20/60, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	202

	CO193118RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 11800x193x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 28/68, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	244

	CO12804RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 12800x188x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 22/61, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	229

	CO203128RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 12800x203x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 31/70, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	275

	CO25014RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 14000x250x75x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 25/61, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	323

	CD32014RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 14000x320x90x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 44/83, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	444

	CO25015RSB
	Ottagonale da lamiera S235JR, 15000x250x75x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 26/52, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	348

	CD32015RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 15000x320x90x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 46/85, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	477

	CD320162RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 16200x320x90x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 49/87, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	512

	CD370162RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 16200x370x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 76/114, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	615

	CD450162RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 16200x450x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 87/125, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	757

	CD320172RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 17200x320x90x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 51/89, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	545

	CD370172RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 17200x370x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 75/113, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	691

	CD450172RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 17200x450x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 92/130, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	805

	CD370192RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 19200x370x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 59/96, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	727

	CD450192RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 19200x450x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 102/140, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	903

	CD500192RSB
	Poligonale da lamiera S235JR, 19200x500x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 114/152, entrata cavi, m.a.t., zincato 
	983


	KITMOVRSB…
	Kit movimentazione pali ribaltabili m ?  fuori terra, omposto da: fune lunghezza adeguata, puleggia di rinvio, bulloneria
	


COLLAPSIBLE COLUMNS WITH HAND BALANCED SYSTEM, TYPE  C...........RSB

Conical columns with octagonal or polygonal cross section, collapsible with hand balanced system, made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, brand palicampion, type C……..RSB, obtained by clod bending of steel plate grade S235JR EN 10025 and subsequent external longitudinal welding carried out with automatic process (submerged arc) approved by  R.I.N.A. and  I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) and welding check according to EN ISO 3834.

Completed with pivoting hinge, counterbalance designed according to the loads installed on top, rope and driving pulley. Movement can be carried out without effort and without any danger, provided that the declared minimum and maximum load on top are respected; in fact, pivoting is done by gravity, balanced between the weight of the floodlights on one side and the weight of the counterbalance on the other side. The operator limit himself to control, following through the movement by means of the rope. The system with the rope and driving pulley, allows to increase the weight to be installed on top, keeping the effort of the operator within the limits of the safety standard.  The minimum and maximum weight on top which the columns is suitable for, are mentioned directly on the mast on a label with engraved and punched characters. During the normal operating conditions, that is with the column in vertical position, the mobile part is strictly locked to the fixed part, granting the stability of the structure.

The columns, provided for the anchorage to the basement by direct planting into the foundation block, are completed with 2 standard works at the base for the electric wiring according to the standard: cable entry slot, earthing connection.
Tolérances on dimensions UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.

Protection against corrosion by means of hot dip galvanization obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%.
Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.
The columns will be CE marked according to the standard in force (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). The label on each column must quote: standard reference EN40-5, manufacturer’s identification, certificate number of the authorization to the mark CE CPD P029, year of marking, product code, and order number reference.

	Product Code
	Description
	weight kg

	CO8804RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 8800x148x60x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 15/57, cable entry, earth connection, galvanised 
	131

	CO16388RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 8800x163x75x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 21/63, cable entry, earth connection, galvanised
	161

	CO9804RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 9800x158x60x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 17/58, cable entry, earth connection, galvanised
	153

	CO17398RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 9800x173x75x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 23/64, cable entry, earth connection, galvanised
	187

	CO10804RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 10800x168x60x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 16/57, cable entry, earth connection, galvanised
	187

	CO183108RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 10800x183x75x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 26/66, cable entry, earth connection, galvanised
	214

	CO11804RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 11800x178x60x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 20/60, cable entry, earth connection, galvanised
	202

	CO193118RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 11800x193x75x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 28/68, cable entry, earth connection, galvanised
	244

	CO12804RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 12800x188x60x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 22/61 cable entry, earth connection, galvanised
	229

	CO203128RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 12800x203x75x4, collapsible with hand balanced system, kg on top 31/70, cable entry, earth connection, galvanised
	275

	CO25014RSB
	Octagonal from steel plate S235JR, 14000x250x75x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 25/61, cable entry, earth connection, galvanised
	323

	CD32014RSB
	Polygonal from steel plate S235JR, 14000x320x90x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 44/83, cable entry, earth connection, galvanised
	444

	CO25015RSB
	Polygonal from steel plate S235JR, 15000x250x75x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 26/52, cable entry, earth connection, galvanised
	348

	CD32015RSB
	Polygonal from steel S235JR, 15000x320x90x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 46/85, cable entry, earth connection, galvanised
	477

	CD320162RSB
	Polygonal from steel S235JR, 16200x320x90x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 49/87, cable entry, earth connection, galvanised
	512

	CD370162RSB
	Polygonal from steel S235JR, 16200x370x120x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 76/114, cable entry, earth connection, galvanised
	615

	CD450162RSB
	Polygonal from steel S235JR, 16200x450x120x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 87/125, cable entry, earth connection, galvanised
	757

	CD320172RSB
	Polygonal from steel S235JR, 17200x320x90x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 51/89, cable entry, earth connection, galvanised
	545

	CD370172RSB
	Polygonal from steel S235JR, 17200x370x120x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 75/113, cable entry, earth connection, galvanised
	691

	CD450172RSB
	Polygonal from steel S235JR, 17200x450x120x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 92/130, cable entry, earth connection, galvanised
	805

	CD370192RSB
	Polygonal from steel S235JR, 19200x370x120x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 59/96, cable entry, earth connection, galvanised
	727

	CD450192RSB
	Polygonal from steel S235JR, 19200x450x120x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 102/140, cable entry, earth connection, galvanised
	903

	CD500192RSB
	Polygonal from steel S235JR, 19200x500x120x4, 2 sections, collapsible with hand balanced system, kg on top 114/152, cable entry, earth connection, galvanised
	983


	KITMOVRSB…
	Pivoting Kit for collapsible columns m?  above ground, composed of:  cable of suitable length, driving pulley, bolts and nuts
	


Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

