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Struttura per illuminazione pubblica secondo EN40-5, con prestazione in caso di impatto da veicolo secondo EN12767, modello SAVE certificato 1608 CPR P029, composta da:

· Palo conico tubolare con Mup < 12,60 kNm secondo EN40-3-3, zincato a caldo, realizzato in regime di controllo qualità certificato ISO9001 e da centro di trasformazione autorizzato secondo DM 14/01/08, ottenuto mediante formatura di un trapezio di lamiera su apposito stampo al fine di conferire una perfetta circolarità. Il profilo conico piegato viene chiuso unendo il bordo longitudinale per pressofusione; i lembi da unire vengono riscaldati a temperatura di fusione, tramite il passaggio di una corrente elettrica ad alta frequenza, quindi il profilo viene compresso tramite rulli ottenendo la giunzione dei bordi. Il sovra-metallo formatosi durante il processo di saldatura in pressione viene completamente rimosso a caldo, ottenendo un profilo liscio. Il processo di pressofusione ERW (electrical resistance welding), consiste in una saldatura autogena dove il materiale compone le stesse parti da unire, garantendo la continuità totale nelle caratteristiche del materiale. Palo, predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nella fondazione, completo delle lavorazioni per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi, attacco m.a.t., asola per morsettiera. Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461.
· Fondazione a vite formata da: box cilindrico superiore dotato di fori per passaggio cavi di cablaggio. Il box, dotato di fori per il fissaggio del telaio del chiusino, sarà chiuso completamente nella parte inferiore con una flangia provvista di fori di drenaggio, sarà chiuso parzialmente nella parte superiore con una e sarà dotato di un diaframma separatore interno idoneo a realizzare il vano per il contenimento del palo d'illuminazione e, nella restante parte, il pozzetto per il passaggio/derivazione dei cavi; corpo vite, per l’ancoraggio a terra con puntale finale smussato. Nella parte terminale, il corpo vite sarà dotato di una spirale; raccordo conico, tra box cilindrico e corpo vite, dotato di foro per drenaggio; chiusino in ghisa sferoidale con portata 250KNw con incavo per alloggio palo e telaio con zanche per il fissaggio al box cilindrico superiore. Tutto il dispositivo di fondazione avrà protezione anticorrosione con zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. 
Modello SAVE... (vedi codici in tabella), H...m; W...m, costituito da fondazione a vite + palo ... (vedi descrizione in tabella)
	
SISTEMA PALO E FONDAZIONE
A SICUREZZA PASSIVA
EN12767

MODELLO “SAVE”
	[image: immagine stilizzata impatto]

	codice
	descrizione

	SAVE50
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=5m , composta da fondazione a vite small con box derivazione e chiusino + palo base d130 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, zincato

	SAVE51
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=5m w=1m, composta da fondazione a vite small con box derivazione e chiusino + palo base d130 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 a squadro, zincato

	SAVE52
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=5m w=2m, composta da fondazione a vite small con box derivazione e chiusino + palo base d130 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 a squadro, zincato

	SAVE60
	Struttura in acciaio in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=6m , composta da fondazione a vite small con box derivazione e chiusino + palo base d130 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, zincato

	SAVE61
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=6m w=1m, composta da fondazione a vite small con box derivazione e chiusino + palo base d130 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE62
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=6m w=2m, composta da fondazione a vite small con box derivazione e chiusino + palo base d130 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE70
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=7m , composta da fondazione a vite small con box derivazione e chiusino + palo base d130 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, zincato

	SAVE71
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=7m w=1m, composta da fondazione a vite small con box derivazione e chiusino + palo base d130 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE72
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=7m w=2m, composta da fondazione a vite small con box derivazione e chiusino + palo base d130 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE72B
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=7m w=2m, composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d70, con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 a squadro, zincato

	SAVE80
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=8m , composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, acciaio 

	SAVE81
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=8m w=1m, composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 a squadro, zincato

	SAVE82
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=8m w=2m, composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 a squadro, zincato

	SAVE82B
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=8m w=2m, composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d80 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 a squadro, zincato

	SAVE90
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=9m , composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, zincato

	SAVE91
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=9m  w=1m, composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE92
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=9m  w=2m, composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE92B
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=9m w=2m, composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d70 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 a squadro, zincato

	SAVE100
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=10m , composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, zincato

	SAVE100B
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=10m , composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, zincato

	SAVE101
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=10m  w=1m, composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE101B
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=10m  w=1m, composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 a squadro, zincato

	SAVE102
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=10m  w=2m, composta da fondazione a vite small plus con box derivazione e chiusino + palo base d140 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE102B
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=10m  w=2m, composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 a squadro, zincato

	SAVE110
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=11m , composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, zincato

	SAVE111
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=11m w=1m, composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE112
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=11m w=2m, composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE120
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=12m , composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, zincato

	SAVE121
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=12m w=1m, composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato

	SAVE122
	Struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767, h=12m w=2m, composta da fondazione a vite medium con box derivazione e chiusino + palo base d160 cima d60 con entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, braccio d60 curvato, zincato



image1.jpeg




image2.jpeg




