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MONTAGGIO IN CANTIERE, TORRI PORTAFARI
Montaggio N°.... torre ……… standard, H.... metri , in cantiere REGIONE ................, che consiste nelle seguenti operazioni: assemblaggio meccanico della struttura a terra su idoneo spazio; rizzamento e messa a piombo e fissaggio su plinto esistente e libero da impedimenti; eventuale montaggio meccanico dei proiettori (se forniti in cantiere, completamente assemblati, con esclusione del cablaggio elettrico).

Compresa fornitura dei mezzi gommati necessari per effettuare lo scarico della struttura in cantiere, la movimentazione durante le fasi di montaggio ed il rizzamento in verticale su plinto esistente e libero da impedimenti.

Sono escluse dalla quotazione del montaggio le seguenti voci: richiesta di eventuali permessi; predisposizione plinto di fondazione; opere edili sigillamento base palo – plinto; passaggio linee elettriche dorsali; collegamenti elettrici alla base della torre; verifiche illuminotecniche; allestimento del cantiere; creazione passaggi idonei ai mezzi che interverranno; eliminazione eventuali ostacoli; predisposizione eventuale segnaletica e personale autorizzato a dirigere il traffico; smaltimento dei materiali di imballaggio; tutto quanto non esplicitamente indicato nella ns offerta.

La quotazione della posa in opera si intende valida solo in caso di prestazione continuativa delle operazioni sopradescritte, e se il lavoro sarà effettuato durante le ore diurne di giorni feriali, considerando la più ampia libertà di manovra di tutti i mezzi che concorreranno al montaggio. La gru incaricata di effettuare il rizzamento delle torri dovrà potersi piazzare nelle immediate vicinanze del plinto di fondazione. Eventuali ritardi ed impedimenti non imputabili alla ns opera, saranno conteggiati e fatturati a parte.

Qualora venga riscontrata la non idoneità del cantiere, ed in generale la non esecuzione delle attività a Vs carico, PaliCampion srl si riserva la facoltà di rifiutare l'inizio lavori, fino alla consegna del cantiere alle condizioni concordate.

ASSEMBLING AT SITE, HIGH MASTS

Assembling N°.... mast ……… standard, H.... m , at site REGION ................, which consists in the following operations: mechanical assembling of the structure at ground on suitable space; lifting, plumbing and fixing on existing plinth  and free from obstacles; mechanical assembling, if any, of the floodlights (if supplied at site, completely assembled, excluding the electric wiring).

Including the supply of wheeled devices needed to handle the structure at site, Handling during the assembling phases and the vertical lifting on the existing plinth and free form obstacles.

In the quotation  for the assembling the following items are not included: request of any licenses and permissions, if any;  preparation if the foundation plinth; civil work sealing between columns base – foundation plinth; passing of back power lines; electric wiring at the base of the mast; Lighting verification; site setting up; establishment of suitable passages to the devices that will intervene; obstacles removal, if any,; setting up of signage, if any, and authorised operator to direct the traffic; waste disposal;  all what it is not clearly mentioned in our offer.

The quotation of the setting up is meant to be valid only in case of continuous service and performance of the above-mentioned operations, and if the job will be done during the day-time and week-day, considering the wide freedom operation for all the devices which will be used for the assembling. The crane in charge for lifting the mast will able to be located nearby the foundation plinth. Any delay or obstacle, not caused by our work, will be calculated and invoiced separately.

If the site come upon not to be suitable, and in general Yours activities are not executed, PaliCampion srl reserves the right to refuse to start the works until the site reaches the agreed conditions.
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